<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!--
This file defines devices behaviors and capabilities. A device is recognized by its user agent. 
-->
<devices>
  <device key="snom"                        needSendRcvReinvite="true" />
  <device key="SJphone"                     needSendRcvReinvite="true" />
  <device key="X-Lite"                      needSendRcvReinvite="false"/>
  <device key="IP PHONE."                   needSendRcvReinvite="true" />
  <device key="Asterisk"                    needSendRcvReinvite="true"                                                          sendonlyAddress="255.255.255.255" holderNoSendOnly="false" allowReinviteTransfer="true"/>
  <device key="Nixxis"                      needSendRcvReinvite="true"                                                          sendonlyAddress="255.255.255.255" holderNoSendOnly="false" allowReinviteTransfer="true" httpInformationExchange="true"/>
  <device key="FreeSWITCH"                  needSendRcvReinvite="true"                                                          sendonlyAddress="255.255.255.255" holderNoSendOnly="false" />
  <device key="RTC."                        needSendRcvReinvite="true" />
  <device key="THOMSON"                     needSendRcvReinvite="true"    autoAnswerString="Alert-Info=Ring Answer"/>
  <device key="Camrivox Flexor 500."        needSendRcvReinvite="false"/>
  <device key="PolycomSoundPointIP-SPIP_."  needSendRcvReinvite="false"   autoAnswerString="Alert-Info=Ring Answer"/>
  <device key="Linksys/SPA"                 needSendRcvReinvite="true"    autoAnswerString="Call-Info=\;answer-after=0"/>
  <device key="Cisco-CP7960"                needSendRcvReinvite="false"/>
  <device key="Aastra"                      needSendRcvReinvite="true"    autoAnswerString="Alert-Info=info=alert-autoanswer"   sendonlyAddress="0.0.0.0"   />
  <device key="Avaya"                       needSendRcvReinvite="true"                                                          sendonlyAddress="0.0.0.0" noCustomHeaderAllowed="true"/>
  <device key="Plantronics-IP40"            needSendRcvReinvite="true" />
  <device key="ZdkNCS"                	    needSendRcvReinvite="true"    autoAnswerString="Call-Info=\;answer-after=0"/>
</devices>